| Šipke - specifikacija uz List 11 (knjiga 2.07) – Armatura temelja samaca, temeljnih traka iI temeljnih greda | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | oblik i mere  [cm] | Ø | lg  [m] | n  [kom] | lgn  [m] | Napomena |
| T1 (24 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 20 | 4.42 | 456 | 2015.52 |  |
| 2 |  | 20 | 3.92 | 528 | 2069.76 |  |
| 3 |  | 16 | 1.97 | 288 | 567.36 |  |
| 4 |  | 8 | 1.80 | 144 | 259.20 |  |
| T2 (17 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 20 | 3.92 | 289 | 1132.88 |  |
| 2 |  | 16 | 3.42 | 340 | 1162.80 |  |
| 3 |  | 16 | 1.87 | 204 | 381.48 |  |
| 4 |  | 8 | 1.80 | 102 | 183.60 |  |
| T3 (4 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 16 | 3.42 | 52 | 177.84 |  |
| 2 |  | 16 | 2.82 | 68 | 191.76 |  |
| 3 |  | 16 | 1.72 | 48 | 82.56 |  |
| 4 |  | 8 | 1.80 | 16 | 28.80 |  |
| T4 (6 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 20 | 3.92 | 102 | 399.84 |  |
| 2 |  | 16 | 3.42 | 120 | 410.40 |  |
| 3 |  | 20 | 1.87 | 36 | 67.32 |  |
| 4 |  | 16 | 1.87 | 36 | 67.32 |  |
| 5 |  | 8 | 1.80 | 36 | 64.80 |  |
| 6 |  | 20 | 3.44 | 42 | 144.48 |  |
| 7 |  | 20 | 2.94 | 54 | 158.76 |  |
| TG1 (2 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 16 | 6.00 | 20 | 120.00 |  |
| 2 |  | 10 | 1.98 | 44 | 87.12 |  |
| TG2 (4 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 16 | 6.60 | 40 | 264.00 |  |
| 2 |  | 10 | 1.98 | 100 | 198.00 |  |
| TG3 (6 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 20 | 4.00 | 72 | 288.00 |  |
| 2 |  | 12 | 2.02 | 72 | 145.44 |  |
| TT2-1; TT2-2; TT2-3 (1 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 12 | 1.34 | 77 | 103.18 |  |
| 2 |  | 12 | 8.14 | 16 | 130.24 |  |
| 3 |  | 12 | 6.71 | 8 | 53.68 |  |
| 4 |  | 12 | 1.47 | 152 | 223.44 |  |
| TT2-4; TT2-5; TT2-6; TT2-7; TT2-8 (1 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 12 | 1.34 | 110 | 147.40 |  |
| 2 |  | 12 | 11.14 | 16 | 178.24 |  |
| 3 |  | 12 | 4.14 | 16 | 66.24 |  |
| 4 |  | 12 | 1.47 | 230 | 338.10 |  |
| TT3-1; TT3-2 (1 kom) | | | | | | |
| 1 |  | 12 | 1.54 | 66 | 101.64 |  |
| 2 |  | 12 | 10.94 | 8 | 87.52 |  |
| 3 |  | 12 | 6.74 | 6 | 40.44 |  |
| 4 |  | 12 | 1.47 | 94 | 138.18 |  |

| Šipke - rekapitulacija | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø  [mm] | lgn  [m] | Jedinična težina  [kg/m'] | Težina  [kg] |
| B500B | | | |
| 8 | 536.40 | 0.41 | 217.24 |
| 10 | 285.12 | 0.63 | 180.48 |
| 12 | 1753.74 | 0.91 | 1597.66 |
| 16 | 3425.52 | 1.62 | 5552.77 |
| 20 | 6276.56 | 2.48 | 15534.49 |
| Ukupno (B500B) | | | 23082.63 |
| Ukupno | | | 23082.63 |