| Šipke – specifikacija uz List 15a (knjiga 2.07) – Armatura stubova garaže |
| --- |
| ozn. | oblik i mere[cm] | Ø | lg[m] | n[kom] | lgn[m] | Napomena |
| POS S1 (45 kom) |
| 1 |  | 16 | 3.90 | 540 | 2106.00 |  |
| 2 |  | 8 | 2.18 | 1485 | 3237.30 |  |
| 3 |  | 8 | 1.48 | 900 | 1332.00 |  |
| POS S2 (6 kom) |
| 1 |  | 20 | 3.90 | 36 | 140.40 |  |
| 2 |  | 16 | 3.90 | 36 | 140.40 |  |
| 3 |  | 10 | 2.22 | 198 | 439.56 |  |
| 4 |  | 10 | 1.52 | 120 | 182.40 |  |

| Šipke - rekapitulacija |
| --- |
| Ø[mm] | lgn[m] | Jedinična težina[kg/m'] | Težina[kg] |
| B500B |
| 8 | 4569.30 | 0.41 | 1850.57 |
| 10 | 621.96 | 0.63 | 393.70 |
| 16 | 2246.40 | 1.62 | 3641.41 |
| 20 | 140.40 | 2.48 | 347.49 |
| Ukupno (B500B) | 6233.17 |